ANEXO “H”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Quantidade** | **Unid.** | **Marca** | **Descrição** | **Preço Unit. Máximo** | **Preço Total** |
| 1 | 1  | UND. |  | **Parque infantil colorido com as seguintes especificações mínimas:**Estrutura principal 03 torres de Madeira plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno contendo:\* 2 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido\* 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500mm; coluna em polímero reciclado medindo 110mm x 110 mm x 3000mm, 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050mm x 1050mm, altura do patamar em relação ao nível do solo 800mm; sem cobertura.\* balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação.\* 1 coqueiro decorativo 8 (oito) folhas diâmetro 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 3 acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido;\* tobogã 2 curvas com ângulo de 60º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido/ 1 flange (painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.\* 1 escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido;\* 1 rampa de tacos (com pega mão de segurança), 4 tacos, dimensão 1200mm de comprimento x 790mm de largura assoalho em madeira plástica. Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura.\*1 tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (painel) medida externa 940x1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldaddo cor colorido.\* 1 passarela reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica. Guarda corpo (corrimão) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido;\* 1 escada com 3 degraus, dimensão 1000mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulo reto;\* 1 rampa de escalada dimensão 1000mmx690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldaddo com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 guarda corpo dimensão 870mmx770 mm polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido;\* 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 |
| 2 | 2 | Und |  | Parque infantil com casinha rotomoldada com fechamento lateral, contendo janela e porta medindo 1m20cm x 1m50cm. | R$ 4890,00 | R$ 9780,00 |