|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO** |

|  |
| --- |
| **Pregão Presencial****Para Aquisição de Bens****32/2021****Processo Administrativo: 32/2021** |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| Ao Sr(a). PAULO SERGIO BOFF tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações. |

 |
|  |
| **Homologo** |
|  |
|

|  |
| --- |
| Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 32/2021, o(s) participante(s): |

 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **9741 - CB.COM.DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA-ME** |

 |
| **Item** | **Produto** | **Unidade** | **Marca** | **Qtde** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 2 | PARQUE INFANTIL COM CASINHA ROTOMOLDADA COM FECHAMENTO LATERAL, CONTENDO JANELA E PORTA MEDINDO 1M20CM X 1M50CM. | UNIDADE | Ketter Brinquedos | 2 | R$4.760,00 | R$9.520,00 |
|  |  |  |  | Total do Fornecedor: | R$9.520,00 |
|

|  |
| --- |
| **181935 - DIDÁTICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI - EPP** |

 |
| **Item** | **Produto** | **Unidade** | **Marca** | **Qtde** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | PARQUE INFANTIL COLORIDO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:ESTRUTURA PRINCIPAL 03 TORRES DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO CONTENDO: \* 2 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM; 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800MM. TELHADO (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO\* 1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 3 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2500MM; COLUNA EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110MM X 110 MM X 3000MM, 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, MEDINDO 1050MM X 1050MM, ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 800MM; SEM COBERTURA.\* BALANÇO FIXADO A TORRE. COM 2 ASSENTOS ABERTO EM POLIETILENO, SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4 MM, SEM ÂNGULOS RETO; 2 ASSENTOS COM DIMENSÃO DE 460MM X 225MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO.\* 1 COQUEIRO DECORATIVO 8 (OITO) FOLHAS DIÂMETRO 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 3 ACABAMENTO DE COLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;\* TOBOGÃ 2 CURVAS COM ÂNGULO DE 60º DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO/ 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO.\* 1 ESCORREGADOR RETO COM DIMENSÃO DE 1600MM X 500MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 410MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;\* 1 RAMPA DE TACOS (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA), 4 TACOS, DIMENSÃO 1200MM DE COMPRIMENTO X 790MM DE LARGURA ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA. ESTRUTURA DE METAL AÇO GALVANIZADO PERFIL TUBULAR QUADRADO 30MMX30MM E 2MM DE ESPESSURA.\*1 TUBO CURVO 90º COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940X1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADDO COR COLORIDO.\* 1 PASSARELA RETA COM DIMENSÃO 1950MM X 820MM DE LARGURA COM ASSOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA. GUARDA CORPO (CORRIMÃO) ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 1 POLEGADA E PAREDE DE 1,95MM, TUBOS VERTICAIS DE DIÂMETRO 5/8 DE POLEGADA PINTURA ELETROSTÁTICA COR COLORIDO;\* 1 ESCADA COM 3 DEGRAUS, DIMENSÃO 1000MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 1,95MM; SEM ÂNGULO RETO;\* 1 RAMPA DE ESCALADA DIMENSÃO 1000MMX690MM COM 4 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADDO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. 2 GUARDA CORPO DIMENSÃO 870MMX770 MM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO;\* 1 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO | UNIDADE | krenke | 1 | R$16.999,50 | R$16.999,50 |
|  |  |  |  | Total do Fornecedor: | R$16.999,50 |

 |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Barra Bonita, 9 de abril de 2021. |

 |

 |

 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PAULO SERGIO BOFFSecretário de Administração e FazendaCPF: 020.586.589-57 |