|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO** |

|  |
| --- |
| **Pregão Presencial****Para Contratação de Serviços****50/2021****Processo Administrativo: 50/2021** |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| Ao Sr(a). PAULO SERGIO BOFF tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações. |

 |
|  |
| **Homologo** |
|  |
|

|  |
| --- |
| Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 50/2021, o(s) participante(s): |

 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **187534 - ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA** |

 |
| **Item** | **Produto** | **Unidade** | **Marca** | **Qtde** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | SERVIÇO DE PERFURAÇÃO (COM REABERTURA INCLUÍDA EM NO MÍNIMO 8" NA PARTE DE SOLO E ROCHA ALTERADA) COM DIÂMETRO INTERNO FINAL NO MÍNIMO EM 6" - DE 0 A 100 METROS | UNIDADE | AGUA VIVA | 300 | R$72,00 | R$21.600,00 |
| 2 | SERVIÇO DE PERFURAÇÃO COM DIÂMETRO INTERNO FINAL NO MÍNIMO EM 6" - DE 100 A 200 METROS | UNIDADE | AGUA VIVA | 300 | R$82,00 | R$24.600,00 |
| 3 | SERVIÇO DE PERFURAÇÃO COM DIÂMETRO INTERNO FINAL NO MÍNIMO EM 6" - DE 200 A 300 METROS | UNIDADE | AGUA VIVA | 300 | R$100,00 | R$30.000,00 |
| 4 | REVESTIMENTO EM TUBO GEOMECÂNICO DE PVC (POLOCLORETO DE VINILA) NA COR AZUL COM ENCAIXE PONTA-BOLSA ROSCÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 6" E ESPESSURA DA PAREDE (E) DE NO MÍNIMO 9,5MM, PAREDES EXTERNAS RANHURADAS LONGITUDINALMENTE. FABRICADO NA CLASSE STANDART ATENDENDO TOTALMENTE A ABNT NBR 13.604 | METROS | AGUA VIVA | 150 | R$126,00 | R$18.900,00 |
| 5 | REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO PRETO COSTURADO LONGITUDINALMENTE (MÉTODO UTILIZADO) UNIDOS COM LUVA OU SOLDA COM DIÂMETRO INTERNO NO MÍNIMO DE 156 MM E ESPESSURA DA PAREDE (E) DE NO MÍNIMO 3,4 MM (SCHEDULE 10) ATENDENDO AS NORMAS ANSI B36.10 - ASTM A 53/ ABNT NBR | METROS | AGUA VIVA | 150 | R$128,00 | R$19.200,00 |
| 6 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO ATÉ O CANTEIRO DE OBRA | UNIDADE | AGUA VIVA | 3 | R$195,00 | R$585,00 |
| 7 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTO NO CANTEIRO DA OBRA | UNIDADE | AGUA VIVA | 3 | R$180,00 | R$540,00 |
| 8 | CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR, LAJE DE PROTEÇÃO, SELO SANITÁRIO | UNIDADE | AGUA VIVA | 3 | R$180,00 | R$540,00 |
| 9 | RELATÓRIO TÉCNICO DE PERFURAÇÃO (RESUMO DO RELATÓRIO DE CAMPO CONTENDO PROFUNDIDADE, ENTRAS DE ÁGUA, VAZÃO ESTIMADA E DEMAIS DADOS COMPLEMENTARES DA PERFURAÇÃO) ACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA, DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE CADA OBRA, ASSINADO POR PROFISSIONAL HABILITADO | UNIDADE | AGUA VIVA | 3 | R$141,00 | R$423,00 |
| 10 | TESTE DE VAZÃO (ENSAIO DE BOMBEAMENTO) DE NO MÍNIMO 24 HORAS, COM GERADOR DE ENERGIA E COM BOMBA SUBMERSA COMPATÍVEL COM A VAZÃO ESTIMADA NA PERFURAÇÃO DE CADA POÇO E RECUPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 HORAS, COM DESINFECÇÃO COM CLORO À 5%, BEM COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE VAZÃO E ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE EXECUÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CADA OBRA. | UNIDADE | AGUA VIVA | 3 | R$2.100,00 | R$6.300,00 |
| 11 | TESTE LABORATORIAIS DE ANÁLISE DE POTABILIDADE DA ÁGUA DE ACORDO COM A PORTARIA 2914/2011 OU SUAS ATUALIZAÇÕES, BEM COMO TODOS OS PARÂMETROS EXIGIDOS PELA SDS PARA OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS, POR ÓRGÃO COMPETENTE ( OS TESTES LABORATORIAIS DEVEM SER REALIZADOS APÓS APROVAÇÃO DO TESTE DE VAZÃO PELA MUNICIPALIDADE. | UNIDADE | AGUA VIVA | 3 | R$1.038,00 | R$3.114,00 |
| 12 | ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E EQUIPAMENTOS PARA REDE EDUTORA E ADUTORA (LOCAIS SERÃO INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE | AGUA VIVA | 3 | R$2.147,66 | R$6.442,98 |
|  |  |  |  | Total do Fornecedor: | R$132.244,98 |

 |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Barra Bonita, 13 de abril de 2021. |

 |

 |

 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PAULO SERGIO BOFFSecretário de Administração e FazendaCPF: 020.586.589-57 |