|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Produto** | **Quantidade** | **Unidade** | **Preço Unit. Máximo** | **Cotação Maxima** |
| 1 | SIMULADOR DE ESQUI DUBLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO NO MÍNIMO 2" 1/2X2MM; 1/2X2MM; 1' X 2MM. TUBO DE AÇO CARBONO TRELILADO 2' X5,50MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). METALÃO DE 30MM X 50MM X 2MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE 3/16' X 1 ¼'. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL 53MM X 30M, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8' X 2' ½ PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EM PLÁSTICO INJETADO DE 2' ½. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, COM GARANTIA DE 5 ANOS. | 2 | UNIDADE | R$2.650,00 | R$ 5.300,00 |
| 2 | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: FABRICADO CM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2' ½ X 2MM; 1' ½ X 2MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75 PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2MM PARA CHAPA DE PÉ. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73MM X 58,98MM). UTILIZAR EIXOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8'X 2 ½', PARAFUSOS ZINCADOS; ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, COM GARANTIA DE 5 ANOS. | 2 | UNIDADE | R$2.079,00 | R$ 4.158,00 |
| 3 | PRESSÃO DE PERNA DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 4'X3MM; 3' 1/2X3,75; 2'X 2MM/ 2'3MM, CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,75MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335MMX315MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2'X5,50MM SCHEDULE 80 (60,30MM X 49,22MM). UTILIZA-SE EIXOS MACIÇOS TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM) SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE 230MM X 3/16', CORTE A LASES COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8' X 1 ¼' E ARRUELA ZINCADA DE 5/8', EIXOS MACIÇOS TREFILADOS DE 3/8', PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO 2', EM PLÁSTICO INJETADO DE 3' ½', ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, COM GARANTIA DE 5 ANOS. | 2 | UNIDADE | R$2.450,00 | R$ 4.900,00 |
| 4 | PEITORAL DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2"X 3,75MM, 2" X 2MM, 2" X 3MM; 2" X 5,5MM, 1 ½"X2MM; 1 ½"X2MM; 1"X2MM. ARTICULAÇÃO DO EQUIPAMENTO FABRICADA COM TUBO DE DIÂMETRO DE 114MM COM 7MM DE ESPESSURA. CHAPAS DE AÇO CARBONO CORTADAS A LASER COM ESPESSURAS DE 2MM; 1/8", 3/16"; ¼". EIXOS MACIÇOS TREFILADOS DE 3/8" COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE 5/8". UTILIZA-SE ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS TAMPÃO DE PLÁSTICO DE 3 ½", ACABAMENTOS EM PLÁSTICOS INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADO. ADESIVO ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE, COM GARANTIA DE 5 ANOS. | 2 | UNIDADE | R$3.420,00 | R$ 6.840,00 |
|  |  | **Total Geral:** | R$10.599,00 | R$ 21.198,00 |

 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_AGNALDO DERESZPrefeito MunicipalCPF: 016.532.949-14 |